							Приложение № 1
								
	№ п/п
	Типоразмер
	Количество, шт.
	Назначение
	Характеристики

	1
	Автошина 185/75Р16c M+S
	16
	ГАЗель 
	Сегмент – В/средний
Сезон – всесезонная
Индекс нагрузки – 104/102
Индекс скорости - Q
Назначение – смешанный
Тип авто - легкогрузовая
Тип протектора – симметричный
Гарантия – 1 год 
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года

	2
	Автошина 225/70 R15c 112S всесезон M+S (пиктограмма*)

	12

	Пежо Боксер, Ситроен Джампер

	Сегмент – В/средний
Сезон – зима с пиктограммой *
Индекс нагрузки – 112/110
Индекс скорости - до 180 км/час (S)
Назначение - асфальт
Тип протектора – симметричный
Торможение на мокрой дороге – Е 
Расположение дорожек и ламелей для снижения аквапланирования
Индикатор акустического комфорта – 73 dB
Гарантия – 1 год.
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года

	3
	Автошина 215/75Р16с 112S всесезон M+S (пиктограмма*)

	4
	Пежо Боксер, Ситроен Джампер

	Сегмент – В/средний
Сезон – зима с пиктограммой*
Индекс нагрузки – 112/110
Индекс скорости - до 180 км/час (S)
Назначение - асфальт
Тип протектора – симметричный
Торможение на мокрой дороге – Е 
Расположение дорожек и ламелей для снижения аквапланирования
Индикатор акустического комфорта – 73 dB
Гарантия – 1 год.
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года

	4
	Автошина 215/65 R16 96T всесезонная M+S повышенной проходимости

	4

	Шевроле Нива

	Сегмент – С бюджет/эконом
Сезонность - всесезонные M+S
Индекс нагрузки - 96 (710 кг на одно колесо)
Индекс скорости - T (до 190 км/ч)
Стиль управления - универсальный
Тип авто - внедорожники
Назначение/тип дорог – смешанный
Усиленные боковины - есть
Тип протектора – симметричный
Допустимая ширина диска - 6-8 дюймов
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года
Гарантия – 1 год

	5
	Автошина 185/75R16 92Q всесезонка M+C (*) повыш/прох

	10

	НИВА ВАЗ-2121

	Сегмент – С бюджет/эконом/повышенной проходимости
Сезонность – всесезонная
Дополнительная маркировка - M+S, POR
Индекс нагрузки – 92 (630 кг)
Индекс скорости - Q (160 км/ч)
Применяемость - внедорожники
Тип протектора – симметричный
Расположение дорожек и ламелей - симметричный направленный рисунок
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года
Гарантия – 1 год

	6
	Автошина 12*18 + камера + ОЛ

	16
	ГАЗ-66

	Слойность – 12
Тип рисунка – повышенной проходимости (елка)
Конструкция – диагональная
Камерная – комплект шина + камера + ОЛ 205*457
Индекс нагрузки – 130
Обод рекоменд., допуск - 465-228; (228г-457)
Наружный диаметр, мм +-1 - 1084±8
Ширина профиля, мм, н/б – 337
Статический радиус, мм, +-1 - 505±5
Qmax, кгс – 1900
Vmax, км/час – 100
Масса шин, не более, кг - 56,4 без обод. Ленты
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года
Гарантия – 1 год

	7
	Автошина 14*20 + камера + ОЛ повышенной проходимости (елка) 6*6

	6
	МАЗ АГП-30

	ТИП РИСУНКА – ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ (ЕЛКА-Универсальный)
ОБОД – РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 10.Г
ОБОД – ДОПУСКАЕМЫЙ 10.0.Г
НОРМА СЛОЙНОСТИ - 22
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ММ) - 1238
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (ММ) - 395
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ - 168
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) - 5600
ИНДЕКС СКОРОСТИ - D
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (КМ/Ч) - 80
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (КПА) - 750
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИНЫ (ММ) - 20
ШИРИНА - 14,00
ПРОФИЛЬ - 80
ДИАМЕТР - 20
Ободная лента - 6,7-20
Дата выпуска – не ранее сентябрь 2025 года
Гарантия – 1 год

	8
	Автошина 365/80R20 TL б/к пов. Проходимости (комбинир шашка)

	4
	РЕНО Милдлум

	Ось назначения рекомендуемая - Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину - 152
Индекс категории скорости - K
Индекс давления PSI - 94
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Повышенной проходимости
Высота рисунка, мм - 23.2
Максимальная скорость, км/ч - 110
Наружный диаметр, мм. - 1 092 ± 16
Ширина профиля, мм. (не более) - 374
Статический радиус, мм. - 502 ± 5
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг -
3 550 2 850
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 - 6,6 5,2
Обод рекомендуемый - 20-11,00
Тип вентиля бескамерной шины - РК-8
Дополнительная маркировка -M+S
Дата выпуска – не ранее сентябрь 2025 года
Гарантия – 1 год

	9
	Автошина 1200*500*508 + камера + ОЛ 500/70-20 повышенной проходимости (елка)

	4
	УРАЛ ПМС

	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на шину - 156
Индекс категории скорости - F
Индекс давления PSI - 75
Норма слойности - 16
Тип конструкции - диагональная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - текстильная
Тип рисунка протектора - повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч - 80
Наружный диаметр, мм. - 1185 ± 15
Ширина профиля, мм. (не более) - 475
Статический радиус, мм.  - 548 ± 10
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс - 4,000
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 - 5.3
Обод рекомендуемый - 514-400 (400Г-508)
Ездовая камера - 1200х500-508
Тип вентиля ездовой камеры - РК-5А-145
Ободная лента - 450-508
Дополнительная маркировка - M+S, POR
Дата выпуска – не ранее сентябрь 2025 года
Гарантия – 1 год

	10
	Автошина 8,25*20

	6
	ГАЗон Некст

	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину - 130/128
Индекс категории скорости - K
Индекс давления PSI - 87
Норма слойности - 14 
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – региональный (крупноблочный (ромб)
 с дренажными канавками)
Максимальная скорость, км/ч - 110
Наружный диаметр, мм. - 962 ± 14
Ширина профиля, мм. (не более) - 239
Статический радиус, мм. - 453 ± 7
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс - 1,900
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс -1,800
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 - 6.1
Обод рекомендуемый -6,5-20
Ездовая камера - 8,25-20
Тип вентиля ездовой камеры - ГК-115
Ободная лента -6,7-20
Дополнительная маркировка - M+S
Дата выпуска – не ранее сентябрь 2025 года
Гарантия – 1 год

	11
	Автошина 205/65Р15 94V зима

	4
	Пежо Партнер

	Сегмент – С бюджет/эконом
Сезон – зима с пикетограммой *
Индекс нагрузки – 94 (670 кг на колесо)
Индекс скорости - Н
Назначение -асфальт
Тип протектора – симметричный
Торможение на мокрой дороге –Е 
Расположение дорожек и ламелей для снижения аквапланирования
Гарантия – 1 год
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года

	12
	Автошина всесезонная 205/70 R15 96T M+S
	4
	Шевроле Нива
	Сегмент – С бюджет/эконом
Сезонность: всесезонные M+S
Индекс нагрузки: 96 (710 кг на одно колесо)
Индекс скорости: T (до 190 км/ч)
Стиль управления универсальный
Тип автовнедорожники
Назначение/тип дорог – смешанный
Усиленные боковины-есть
Тип протектора – симметричный
Допустимая ширина диска: от 6 до 8 дюймов
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года
Гарантия – 1 год

	13
	Автошина 175/70 R13 82H (зимняя)
	4
	Лада Калина
	Сегмент – С бюджет/эконом
Сезон – зима
Индекс нагрузки – 82 (475 кг на колесо)
Индекс скорости до 210 км/час
Назначение – смешанный цикл
Тип протектора – симметричный
Торможение на мокрой дороге –Е Расположение дорожек и ламелей для снижения аквапланирования
Индикатор акустического комфорта – 73 dB
Допустимая ширина диска от 5 до 5,5 дюймов
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года
Гарантия – 1 год

	14
	Автошина 265/60Р17 зима повышенной проходимости

	4
	Мицубиси Паджеро
	Сегмент – В/средний
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года
Сезон – зима с пиктограммой * (всесезонная)
Индекс нагрузки – 112
Индекс скорости - Т
Назначение – смешанный
Тип авто - внедорожники
Тип протектора – симметричный
Торможение на мокрой дороге –С 
Расположение дорожек и ламелей для снижения аквапланирования
Индикатор акустического комфорта – 76 dB
Гарантия – 1 год

	15
	Автошина 225/75Р16 всесезонная M+S повышенной проходимости

	12
	Мицубиси L200
	Сегмент – В/средний
Дата выпуска – не ранее январь 2026 года
Сезон – зима с пиктограммой * (всесезонная)
Индекс нагрузки – 108 
Индекс скорости – Н
Назначение –смешанный
Тип авто -внедорожники
Тип протектора – симметричный
Торможение на мокрой дороге –С 
Расположение дорожек и ламелей для снижения аквапланирования	
Индикатор акустического комфорта – 76 dB
Гарантия – 1 год

	16
	Автошина 425/85Р21 КАМА-1260 повышенной проходимости (елка) в комплекте с ОЛ + камера
	16
	КАМАЗ-43118
	Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину – 156
Индекс категории скорости - G
Индекс давления PSI - 80
Норма слойности - 18
Дата выпуска – не ранее сентябрь 2025 года
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч - 90
Наружный диаметр, мм. - 1260 ± 19
Ширина профиля, мм. (не более) - 425
Статический радиус, мм. - 585 ± 9
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс - 4,000
Ездовая камера - 1220х400-533
Ободная лента - 340-533
Дополнительная маркировка - M+S, POR
Гарантия – 1 год



